Те, кто уже работал с моей программой, могут переписать fd_new1.zip
в существующую директорию и разархивировать его. При первом запуске программа
самостоятельно изменит все что надо. При этом у вас останутся заполненными 
информацией все файлы. Если изменились какие-либо данные то проведите корректировку
справочников и информации для титульного листа.
Для того чтобы очистить данные о проведенных связях можно нажать SHIFT+F12
когда находитесь в 'Вводе данных'.
Можно создать отдельную директорию - например FD2005 и разархивировать
fd_new1.zip там (не забывайте разархивировать с извлечением подкаталогов) и
переписать туда из прошлогодней директории файлы:
   DATA\equip.dbf - данные о аппаратуре
   DATA\ham.dbf   - данные о команде
   DATA\info.dbf  - данные для титульного листа.



- Чего не сделано из-за отсутствия технической базы:
  1. CAT интерфейс
  2. Черно-белый режим

- Что появилось новенького в 2006 году:
 - можно изменить нумерацию связей с подиапазонной на сквозную. 
   'Настройки'-'Предустановки'
 - переделал вариант выбора рабочего диапазона и вида модуляции - раньше
   при нажатии ALT+B(диапазон) или ALT+M(вид работы) надо было
   дополнительно выбирать из появившегося списка стрелочками нужный
   диапазон и потом нажимать Enter а теперь программа сама меняет на
   следующий по кругу. При этом можно ограничить доступные диапазоны и
   виды работы в 'Настройки'-'Очки/Диапазоны' и 'Настройки'-'Виды
   работы'. Старый вариант выбора (через меня) работатет по Shift+B и 
   Shift+M.


- Что появилось новенького в 2005 году:
 - возможно выбрать вариант множителя за большие квадраты - либо множитель,
   либо 1000 очков. 
 - возможно настроить программу для работы с турами и/или повторами.   
   Для настройки необходимо зайти 'Настройки'-'Предустановки' и указать
   через сколько минут повторы и будут ли туры. В случае наличия туров 
   заполнить дополнительную таблицу с датами и временем туров.

- Что появилось новенького в 2004 году:
  - для Чемпионата РФ исправлен титульный лист и механизм подсчета очков -
    с учетом множителя;
  - количество очков за километр по диапазонам теперь можно задавать 
    индивидуально - в меню пункт 'Настройки'->'Очки/Диапазоны';
  - диапазоны, которые будут выводиться в меню (например при смене диапазона)
    можно настроить в 'Настройки'->'Очки/Диапазоны'. То есть если Вы намереваетесь
    проводить связи на 2.3 Ггц то надо поставить 'Да' в столбике 'В меню ?' и
    тогда при работе сможете выбрать этот диапазон из списка.
  - для соревнований в которых разрешены повторы можно задать время через
    которое разрешены повторы с корреспондентами. В меню смотрите пункт 
    'Настройки'->'Предустановки'. При этом в режиме теста во вводе данных
    появляются дополнительные окна в которых видно, сколько минут еще осталось
    до повторной связи с корреспондентом (слева) и сколько минут назад с
    корреспондентом надо было проводить связь чтобы провести наибольшее количество
    связей (справа). В каждое окно помещается по 8 позывных. Содержание этих
    окон можно немного настроить по своему желанию. Для этого нажимаем ALT+O.
    Пока сделал следующие варианты :
     - можно выбрать связи на каком диапазоне показывать - либо на всех, либо 
       только на том, на котором работаете в текущий момент
     - какое окно отображать на экране. Либо оба, либо какое-то одно. При
       этом количество помещающихся позывных удваивается т.е. максимум 16.
    Для того чтобы посмотреть все связи в окне нажимаем SHIFT+O и выбираем
    нужное окно. Возможно отсортировать связи либо по позывному либо по 
    времени (прошедшему с момента когда можно проводить связь (время QSO плюс время
    между повторам) либо время до момента разрешения новой связи (текущее время
    минус время QSO минус время между повторам)
  - можно проверить введенные данные на наличие ошибок (очень рекомендую)
    проверяется например наличие русских букв в принятых позывных, 
    пропущенные и повторно переданные контрольные номера и т.д.
    в меню пункт 'Титульный лист'->'Проверка данных'
  - можно заранее занести некоторые данные в список будущих корреспондентов
    (точнее QTH локатор) и оценить азимут и расстояние до него. Так-же
    потом во время теста при связи с этим корреспондентом его локатор
    занесется автоматически при вводе позывного. В меню пункт 
    'Настройки'->'Список позывных'
  - можно вносить необходимые изменения в список регионов. При этом необходимо 
    чтобы сокращение региона было правильным (общепринятым) так как по этой
    информации подводятся итоги по регионам в судейской коллегии.
    В меню смотрите пункт 'Настройки'->'Регионы'
  - доделал возможность передачи CW и SSB (SSB это когда по нажатию кнопочки через
    звуковую карту будет проигрывается определенный wav файл в котором 
    например можно записать общий вызов). Описание смотри ниже.
  - доделал электронную форму отчета для участников Полевого дня Украины.
    Для того чтобы Ваш отчет соответствовал требованиям судейской коллегии 
    Украины то в 'Общей информации' не забудьте поставить "Да" в соответствующий
    столбик и установить нужные значения с столбиках "Только FM" и "До 19 лет". 
    Из директории OUT можете послать судейской коллегии архивный файл или 
    файлы с расширениями 144, 432, 1G3.
  - Если Вы заявляетесь в какой-нибудь зачетной группе, которая отличается от тех
    что можно выбрать в столбике 'Группа' (например MM или MOSB) то группу
    заполняйте в столбике 'Группа, вместо основной'. При этом значение зачетной
    группы будет указано в отчете как в этом столбике. Признаки "Только FM" и 
    "До 19 лет" будут установлены как и указано в соответствующих столбиках.
    Если Вы указываете однодиапазонную группу то обязательно укажите диапазон
    в столбике 'Если SB то на'. Т.е. если надо указать MOSB на 144 то в столбике
    'Группа' ставим 'Другая' (или не заполняем его) в 'Если SB то на' ставим
    144 а в 'Группа, вместо основной' пишем 'MOSB'
  - появилась возможность импорта данных из файлов подготовленных в других
    программах, подробнее читайте ниже.
  - сделал формирование файла в формате ADIF для загрузки в другие LOGи. Файл
    получается одновременно с получением отчета за соревнования и находтся
    в 'OTCHET\Ваш_позывной.adi'
  - можно самостоятельно указать порядок столбцов на экране при работе в программе.
    Например, когда Вы заносите данные о связях с отчета сформированного в другой
    программе то удобнее чтобы столбцы в моей программе соответствовали тому
    что напечатано. В меню пункт 'Настройки'->'Положение столбцов'. Указываем
    желаемое положение столбика на экране (порядковый номер). Если поставить 0
    (ноль) то столбца видно не будет.
  - сделал возможность прибавлять или вычитать заданное количество часов из времени
    у всех проведенных связей. В режиме ввода данных нажимаем Shift+T и указываем 
    на сколько часов изменить время. Я думаю будет полезно когда в соревнованиях 
    ведется бумажный лог и время записывается в МСК, потом можно занести связи
    в программу указывая время, которое было записано и перевести его в GMT для 
    всех связей одновременно.
  - о изменениях и новых возможностях при вводе данных читайте ниже.

Программа распространяется в виде zip архива. Внутри содержится исполняемый файл
fd_cont.exe и некоторые поддиректории
 \DATA со следующими файлами:
    region.dbf - список территориальный образований в пределах России. Указывая
                 в своих данных одну из областей Вы помогаете судейской коллегии
                 подвести итоги соревнований по указанной области. Если Вашей 
                 области вдруг нет в справочнике то можно указать любую (например 
                 ближайшую) и обязательно сообщить об этом судейской коллегии. Для 
                 коллег из ближнего и дальнего зарубежья лучше выбрать первый пункт
                 'Не указано' 
    mode.dbf   - справочник видов работы и соответствующих им RST которые будут 
                 использоваться по умолчанию. RST можете свободно установить как
                 Вас больше устраивает а виды работы не меняйте. Если 
                 понадобится дополнить справочник то сообщите о внесенных изменениях
                 судейской коллегии при отсылке отчета. Добавление новых строк - клавиша
                 Ins, удаление строки Del. Программа не даст Вам поменять название 
                 существующих видов работы. И удалить стандартные виды тоже не получиться. 
                 Это сделано потому что в электронном отчете виды работ проставляются в 
                 виде кодов и лишняя самодеятельность запутает судейскую коллегию :)
 \WAV с файлом wav.exe - этот файл запускается при проигрывании wav файлов. Если 
      он Вас чем-то не устраивает можете записать в эту директорию с этим-же именем
      (т.е. wav.exe) более подходящий.                

При извлечении файлов из архива не забудьте указать архиватору что надо 
восстановить и поддиректории. Например pkunzip -d fd_cont.zip

Запускаем программу с помощью файла fd_cont.exe
Для тех у кого не установлен русификатор для DOS (на экране псевдографика
вместо букв или нельзя вводить русские буквы в программе) есть командный 
файл fd_rus.bat - запускайте его. Переключения на русский язык и обратно
на английский по клавише 'Правый СTRL'. Этот командный файл общем-то просто 
перед запуском программы запускает русификатор rkm.com а после выхода из
программы выгружает его из памяти.

При первом запуске Вам будет предложено заполнить кое-какие данные о себе, 
аппаратуре и т.д. Если Вам надо чтобы Ваш результат был засчитан за какой-то
определенные радиоклуб то не забудьте указать его название и позывной клубной 
станции про вводе 'Общей информации'. В моей программе по подведению итогов 
клубный результат определяется как сумма результатов участников указавших одинаковый
клубный позывной (во всяком случае так сделано на сегодняшний день) - так
что если хотите поучаствовать в клубном зачете вводите одинаковые данные для
всех членов одного клуба.
В дальнейшем можно вносить изменения через пункты меню 'Титульный лист'. 
'Данные о участниках' - заполняются данные о членах команды (или о одном спортсмене)
- ФИО, дата рождения, адрес, личный позывной, тренер и т.д. В случае команды в
первой строчке необходимо указать данные на 'responsible operator' - 
'ответственного оператора' в соответствии с терминологией IARU.
'Аппаратура' - данные о используемой аппаратуре на каждом диапазоне.
'Общая информация' - Указываем субъект РФ, наименование и позывной клубной 
радиостанции, позывной, который использовался в тесте, категорию р.ст., местонахождение 
станции во время теста(например гора Голенькая т.е. это не локатор) , зачетную группу 
(для работы в Полевом дне Сибири введены дополнительные группы для прекрасной половины
 - SOSB YL и SOMB YL, при зачете в Российском полевом дне будут 
считаться как SOSB и SOMB (если для судейства будет использоваться моя программа)),
в какие соревнования заявляется результат. Если работаете на нескольких диапазонах
а заявиться хотите на одном то после выбора группы SOSB укажите на каком диапазоне.
Для участников Украинского полевого дня есть два дополнительных столбика уточняющих
зачетную подгруппу - "Только FM" и "До 19 лет".

ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАПОЛНИТЕ ГРАФЫ - ПОЗЫВНОЙ УЧАСТНИКА и ЗАЧЕТНУЮ ГРУППУ
Очень желательно чтобы данные в графе 'позывной участника' совпадали с тем
позывным который Вы использовали при работе в тесте. Если Вы проводите половину
связей /P а половину например /4 то придется составлять 2 отчета. А если при
этом в своем отчете Вы заполните позывной участника вообще без дробей то
Вам и Вашим корреспондентам связи не засчитаются.

Можно сделать кое-какие настройки в пункте 'Предустановки'. 
Возможно указать 'Начало QTH локатора' - для того чтобы можно было при вводе 
данных когда вводите принятый QTH локатор набирать не полный локатор а сокращенный. 
Например в 'Начало QTH локатора' занести 'LO48' (как самый распространенный 
в Кирове) то потом можно для локаторов
которые начинаются с LO48 вводить только последние две буквы. Если же у Вашего 
корреспондента будет другой локатор, например LO58KU то можно будет ввести '58KU'
а LO программа подставит сама. Подстановка будет производиться только тогда 
когда введенный локатор меньше 6 символов, тогда к нему в начало добавиться
недостающее количество символов до 6 из того что Вы ввели в 'Начало QTH 
локатора'. Так-же в этой табличке можно указать архиватор, который будет использоваться
для архивирования отчета при подготовке данных для судейской коллегии. Указанный
exe файл архиватора должен находиться в той-же директории где и сама программа, 
либо в директории, описанной системной переменной PATH. Подробнее о подготовке
данных для судейской коллегии читайте ниже.

Если есть желание и возможность подключить трансивер к компьютеру то можно
указать COM порт через который будет это подключение осуществляться.
В меню 'Настройки'->'Предустановки'. Для работы
используются сигналы RTS (PTT) и DTR(CW). Не забудьте обеспечить необходимую
развязку. Так как проверять мне не на чем - CW аппарата нет - сигналы смотрел
осциллографом, так что прошу осторожнее :))

   COM-порт с разъемом типа DB9:
              CW key output   - pin 4 (DTR),
              PTT output      - pin 7 (RTS),
              Ground          - pin 5 (SG).
   COM-порт с разъемом типа DB25:
              CW key output   - pin 20 (DTR),
              PTT output      - pin 4 (RTS),
              Ground          - pin 7 (Ground).

Так-же укажите задержку после активации сигнала PTT и началом передачи данных
в миллисекундах и длительность точки при работе СW (тоже в миллисекундах - потом
сделаю в знаках). 70 миллисекунд вроде бы около 100 знаков в минуту :)
Можно указать как передавать '9' и '0' в контрольном номере и RST - если не
хотите чтобы они передавались как 'N' и 'T' то поставьте тот символ который Вам 
больше нравиться. При передаче текста компьютер пищит динамиком, если это лишнее 
то подкорректируйте столбец 'Звук CW' в 'Настройки'->'Предустановки'
В пункте меню 'Настройки'->'СW' можно занести образцы строк которые будут 
передаваться телеграфом при нажатии указанных клавиш. Можно использовать 
следующие условные обозначения:
    '$' - наш позывной.
    '@' - позывной корреспондента. Если в текущей строке его нет то позывной,
          RST и номер связи будут взяты из предыдущей связи.
    '#' - RST.
    '%' или '&' - наш QTH локатор.
    '^' - номер связи.
    '+' - скорость передачи увеличивается на 30%.
    '-' - скорость передачи уменьшается на 30%.
Скорость передачи возвращается к нормальному значению когда в тексте встречается 
пробел.
Например можно составить такую строку '++test de $ $ % +k' для общего вызова и
'@ de $ +#-^ % k' для ответа корреспонденту (надо сначала заполнить принятый
позывной).
     



В основном меню для работа с данными осуществляется через пункт 'Ввод данных'.
Этот режим предназначен для ввода данных о проведенных
связях во время или после теста. Переключение режима осуществляется комбинацией
клавиш ALT+T. При этом внизу экрана появляется и исчезает значение текущего времени.
Если время есть то значит при вводе данных о принятом локаторе корреспондента
(если заполнены все необходимы данные - принятый позывной и контр.номер) 
программа подставит в текущей строке текущее время и дату и перейдет на новую строку.
Для корректировки времени (в случае если связь затягивается) можно нажать 
CTRL+T - при этом Время и Дата связи будут установлены по текущему времени
на компьютере. Есть и другая возможность для ввода данных о связи - 
при вводе данных о принятом позывном можно продолжить ввод в этом окне и 
ввести через пробел принятый номер и QTH локатор. Время связи будет установлено 
когда Вы нажмете ENTER после завершения связи. В режиме теста можно передавать
заранее записанные wav файлы (кнопочки с ALT+F1 по ALT+F11). Имена должны быть 
для файла который желаем слышать при нажатии ALT+F1 1.wav и так далее до 12.wav.
Для передачи CW используются комбинации с CTRL+F1 по CTRL+F11 и надо заранее
заполнить нужные строки в 'Настройки'->'СW'. Используемые комбинации я 
использовал первые попавшиеся, если есть более удачные идеи то сообщите.


Если времени на экране нет то текущее время и дата в качестве 
времени и даты вводимой связи не подставляются. Оперативный контроль на повторы
осуществляется после ввода позывного (с учетом указанного диапазона) при наличии 
связи с указанным корреспондентом будет выведено окно с соответствующим сообщением 
и временем предыдущей связи. 

Можно также посмотреть перечень станций с указанным суффиксом
(комбинация ALT+P) и далее ввести интересующий суффикс (от 1 до 3 букв). Например
можно посмотреть какие есть связи с позывными оканчивающимися на букву 'L' или 'AL'.
Есть возможность определить азимут и расстояние по приятому QTH локаторы - нажимаем
ALT+A.

Для работы со связями на каком-то одном диапазоне можно установить фильтр нажав
F9.

Когда еще нет данных о связях Вам будет предложено 
заполнить небольшую табличку с Вашими данными, которые редко будут меняться 
во время теста. Это дата начала теста, стартовый диапазон, вид работы, QTH локатор.
После ввода этой информации попадаем в режим ввода данных. В верхней части окна 
указаны предварительно введенные нами данные о дате, локаторе, виде работы и 
соответствующих ему рапортах, диапазон и порядковый номер следующей связи. В нижней 
части окна отображается расстояние и направление на корреспондента, на связи 
с которым стоит курсор. 
Данные в верхней части окна будут использоваться когда будет добавляться новая 
строка в отчет. Поэтому когда Вы переходите на новый диапазон или меняете вид работы
то можно предварительно изменить соответствующие данные, чтобы при вводе новых связей
не менять их отдельно. Однако если новым видом работы проведена одна связь и далее
Вы продолжили работу прежним видом может быть будет удобнее изменить данные только 
у конкретной связи (переданный номер тоже придется ввести самим). Так как на 
разных диапазонах нумерация связей отдельная то при переходе на
новый диапазон лучше предварительно его изменить комбинацией клавиш Alt+B. В этом
случае следующий номер для связи будет определен автоматически на основании ранее введенных
связей на новом диапазоне. Когда Вы меняете диапазон у уже полностью введенной связи
не забудьте изменить и переданный номер (если это необходимо). Судя по моему личному
опыту путаница с переданным номером при использовании программы возникает наиболее
часто, поэтому обращайте внимание на его правильное заполнение и изменение при
переходе на новый диапазон, программа при этом ищет наибольший переданный номер на
новом диапазоне и начинает отсчет с него, так что если у Вас будет ошибка в уже
занесенных связях то и далее пойдет смещение в переданных номерах.

Для изменения данных в верхнем окне используются 'Горячие клавиши'
(смотрите список вызываемый по F1). Нажимаем клавишу ALT и не отпуская ее нужную 
букву. Потом отпускаем обе кнопки :). Введенные данные будут использованы при добавлении
следующей строки.
Перемещение в среднем окне по введенным данным осуществляется с помощью клавиш 
управления курсором. Для редактирования данных достаточно начать что-нибудь набирать
или нажать ENTER на нужном поле. Новая строчка - Ins или F5, удалить строку Del или 
F10, сделать отчет F2.

Если начинаем что-либо вводить на столбике 'Позывной', либо нажимаем на нем Enter
то в появившейся строке можно ввести не только позывной но и сразу принятый номер и 
QTH локатор. Обязательно в указанном порядке, т.е. номер и локатор 2 и 3 по порядку,
разделенные пробелами. Вместо полного позывного можно вводить только суффикс или
последние символы и если у Вас ранее была связь с этим корреспондентом то позывной
и QTH локатор будет взят полностью из предыдущих данных. Например если была ранее
связь с UA4NAL и принят локатор, то при следующей связи можно вместо позывного
указать следующие варианты 'NAL' 'AL' 'L' и далее через пробел принятый контрольный
номер. Программа сама определит полный позывной (если конечно такой позывной один, иначе
надо будет выбрать их списка) и соответствующий локатор. Эти данные будут занесены
в текущую строку, и если принят номер то программа перейдет на новую строку. В
режиме тесте будет так-же заполнены дата и время.

При вводе времени можно вводить данные в разных форматах - например '1402','14.02',
'14:02','14 02' будут восприняты одинаково - как 14 часов 2 минуты. 
Есть возможность вводить только минуты, при этом значение часов будет взято из 
последнего введенного значения времени связи.
Не забывайте исправить дату при переходе на следующие сутки при ручном
вводе данных о связях, программа за этим не следит.


Для загрузки данных из других программ надо нажать F6 и выбрать нужный файл из
списка. Пока реализована загрузка из следующих форматов:
    - contest.dbf - данные набитые в моей программе :)
    - edi файлы
    - dat файлы (из программы N6TR, сделал для имеющихся образцов -
      144,432,1296 МГц виды модуляции CW,SSB,FM)
    - adi файлы - файлы в формате ADIF
    - cbr файлы - формат cabrila (сделал по имеющимся образцам, там был только 144
      FM - для других диапазонов и модуляций возможно надо будет что нибудь 
      изменить - шлите примеры) 
Из всех файлов загружаются только данные о QSO.
В качестве образцов я использовал те файлы которые были у меня, возможно где-то
ошибся. Если найдете ошибки то присылайте файл для примера или строку в которой
что-то перекачивается неправильно.




Когда формируем отчет то несколько файлов помещается в директорию OTCHET\. В
этой директории создаются следующие директории:
- TXT\ находится otchet.txt (CP-866) в котором сначала идет титульный лист а затем данные
о связях с разбивкой по диапазонам. После каждого диапазона небольшая статистика 
по связям - количество QSO, максимальное расстояние и т.д.
- HTM\ сформированные htm странички с отчетом и титульным листом, выкладывайте 
прямо на сервер :). Смотреть файл otcet.htm
- EDI\ отчет в электронном виде согласно рекомендациям IARU. (ELECTRONIC DATA INTERCHANGE
IARU DOCUMENT: REG1TEST (IARU Region 1 Committee C.5) ISSUE 1,1)
- SUMLOG\ отчет в виде файла с расширением sum (титульный лист) и нескольких файлов с 
расширением log (данные о связях по диапазонам)
- OUT\ сюда помещаются файлы для отправки судейской коллегии. Если был указан
какой-либо архиватор то они будут заархивированы c соответствующим архиватору расширением.
В качестве имени архива будет предложено оставить позывной участника или ввести
собственный вариант (без расширения). Обратите внимание чтобы у Вас получилось
имя которое поймет не только Ваша операционная система но и ОС судейской коллегии :)
Если принимать во внимание MS-DOS то постарайтесь обойтись буквами и цифрами. 
Длинна ограничена 6 символами из-за того что при формировании отчетов в формате
log файла его имя получается из позывного участника путем прибавления номера log'а
по порядку. Так что я бы рекомендовал оставить в качестве имени файла тот позывной 
что указан Вами в качестве позывного участника, да и ориентироваться среди полученных
файлов судейской коллегии будет проще.
Далее Вам будет предложено записать информацию на дискетку.
Если Вы будете отправлять данные по электронной почте то на гибкий диск можно ничего
не сохранять а в письмо вложить либо архивный файл, либо все те файлы которые находятся
в поддиректории OUT\.

!!! СУДЕЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ ПОСЫЛАЙТЕ ТЕ ФАЙЛЫ КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В ДИРЕКТОРИИ OUT !!!
           (ЛИБО ОДИН АРХИВНЫЙ ФАЙЛ ЛИБО ВСЕ ФАЙЛЫ ЧТО ТАМ НАХОДЯТСЯ)
Я специально старался чтобы там было все что нужно, не надо самодеятельности :)
Просто прицепите их к электронному письму и все. Если Вас смущает размер и
нет архивного файла то заархивируйте их сами и пошлите архив.




Если у Вас установлен FAR manager в C:\Program Files\Far то можно 
удалить readme.com который находится в основной директории программы и для просмотра
файла отчета будет вызываться редактор FARа.

При необходимости сформировать отчеты за несколько тестов, либо помочь составить 
отчеты коллегам, надо скопировать файлы программы в другую директорию и работать там.
Для начала работы необходимы следующие файлы - fd_cont.exe и в поддиректории DATA
и region.dbf 

При расчете координат по значению QTH локатора в качестве координат станций 
берутся координаты середин маленьких квадратов.

При определении расстояния между двумя станциями по их координатам используется 
формула взятая из :
       Calculates bearing & distance, compensating for earth's shape
       REF: Thomas, P.D., 1970, Spheroidal geodesics, reference systems, & local
       geometry, U.S. Naval Oceanographic Office #SP-138, 165 pp.

Наверняка в программе имеются какие-то ошибки, которые я не смог обнаружить,
или что-то покажется Вам не очень удобным - так что сообщайте свои впечатления и
предложения. Лучше на e-mail, так как работать с бумажкой
легче, да и в эфире я бываю редко, а на работе каждый день :)

Адрес такой  - kirill@kesbyt.kirov.ru

Известные ограничения:
1. При формировании отчетов в электронном виде отдельные файлы формируются в 
   зависимости от диапазона на котором проведены связи и от QTH локатора из
   которого Вы работали, так как под цифру отводится 1 позиция то частой сменой
   местоположения не увлекайтесь ;)
2. Под Windows XP (и может под NT) почему-то не запускается при вызове из 
   программы архиватор pkzip.
3. При работе в локальной сети обновление экрана (появление на нем связей введенных
   на другом рабочем месте) происходит при нажатии любой клавиши на клавиатуре.
4. При работе в локальной сети работа на одном диапазоне с 2х рабочих мест
   может быть затруднена т.к. некоторые данные программа хранит в оперативной памяти
   компьютера :)   
5. В Windows XP(NT) иногда наблюдается неравномерная CW манипуляция (затягивание
   или сокращение элементов знака). Проявляется при сильной загрузке процессора.
6. В Windows XP(NT), на некоторых машинах вместо пробелов на экране отображается
   буква 'а'. В отчете все правильно.
7. Могут быть проблемы при попытке печати на USB принтер - зависает :)
8. Не ясная ситуация с 4-х значными контрольными номерами, т.е. если Вы вдруг
   сможете провести столько связей (или Ваш корреспондент смог) то не понятно
   как такие номера помещать в отчет, т.к. под номер отводится 3 позиции. 
   

Я хоть и старался проверить все возможные варианты но к
сожалению вероятно подсознательно избегал тех ситуаций которые могут вызвать
ошибку. В случае появления разного рода ошибок при работе с программой (такие красные
окошки) или несоответствия между содержанием отчетов и данных сообщайте мне. Обещаю
что все ошибки устраню в кратчайшие сроки и вышлю исправленную версию программы
по e-mail или выложу на www сервер.



Список горячих клавиш в режиме 'Ввод данных'

Del   - Удалить Ins   - Новая строка
Space - На незаполненный столбец

F1-Помощь       
F2-Отчет        
F3-Поиск        
F5-Новая строка
F6-Импорт      
F9-Фильтр                  
F10-Удалить

Alt+L-Наш QTH локатор
Alt+N-Следующий номер  
Alt+D-Дата теста       
Alt+B-Диапазон         
Alt+M-Вид работы       
Alt+P-Поиск по суффиксу
Alt+A-Азимут по локатору
Alt+S -Текст CW
Alt+T-Режим Contest и обратно
Ctrl+T-Установить время
Shift+S-Статистика
Shift+F12-Удалить данные о всех связях

Дополнительно в режиме Contest
Alt+O-Окна повторов
Shift+O-Все повторы

Дополнительно в обычном режиме 
Shift+T-Конвертор времени

